**Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.**

**Наименование, характеристики и объём выполняемых работ**

**по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.**

1. **Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0156 | ТЕРр68-12-4 |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,1152 *1* | ТЕР01-01-010-44 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,07 | ТЕР01-02-057-03 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопровода | 0,06 | ТЕР24-01-008-02 |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,14 | ТЕР01-02-061-03 |  |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,4 | ТЕР11-01-002-04 |  |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,05 | ТЕР27-07-001-01 |  |
| 8 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -0,357 | ТСЦ-410-0054 |  |
| 9 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | т | 0,357 | Прайс |  |
| 10 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0,05 | ТЕР27-07-001-02 |  |
| 11 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -0,121 | ТСЦ-410-0054 |  |
| 12 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | т | 0,121 | Прайс |  |
| 13 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 | ТЕР01-02-027-06 |  |