**Техническое задание на выполнение работ по благоустройству территории Новицкого сельского поселения**

Благоустройство территории Новицкого сельского поселения произвести от мемориала, посвященного воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ до пешеходного перехода ул. Муравьева, протяженностью 114 метров.

1. Наименование, характеристики и объём выполняемых работ

по благоустройству территории Новицкого сельского поселения

Ведомость объемов работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,07752 | ТЕР01-01-014-12 |  |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1938 | ТЕР27-04-001-04 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,19385 | ТЕР27-04-001-01 |  |
| 6 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 покрытия | 2,1 | ТЕР11-01-025-01 |  |

1. Требования

к качеству, техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам), безопасности и иные показатели, связанные

с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ

поблагоустройству территории Новицкого сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Максимальные или минимальные  значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| 1 | Щебень из природного камня | Щебень из природного камня предназначен для строительных работ марка 450-600 кг/см2 фракция 20-40 | Марка 450-600 кг/см2  фракция 20-40 |
| 2 | Песок | Песок. Сыпучий материал, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений |  |
| 3 | Брусчатка | Брусчатка. Тротуарная брусчатая плитка толщиной не менее 45мм, красного цвета 50% и серого цвета 50%. Брусчатка должна иметь прочность при сжатии не менее В30,0 (М400). Морозостойкость не менее F200. Водопоглощение не более 5%  Истираемость не более 0,7 г/см2 | Брусчатка должна иметь прочность при сжатии не менее В30,0 (М400). Морозостойкость не менее F200. Водопоглощение не более 5%  Истираемость не более 0,7 г/см2 |

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы Новицкого сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бабич

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014

Благоустройство территории Новицкого сельского поселения

*(наименование стройки)*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальный сметный расчет)

На выполнение работ по благоустройству территории Новицкого сельского поселения

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 363 677,98 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_35 260,24 руб.

Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_209,58 чел.час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР01-01-014-12** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,07752 *77,52/1000* | 10903,35 | 10566,48 |  | ТЕР01-01-014-12 ТЕР01-01-014-12 ОЗП=13,81; ЭМ=5,43; ЗПМ=13,81 | 845,23 | 26,11 | 819,12 |  | 35,61 | 2,76 |
| 336,87 | 1439,98 | 111,63 | 98,9 | 7,67 |
| 2 | **ТЕР27-04-001-04** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1938 *19,38/100* | 3740,62 | 3485,47 | 17,85 | ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 ОЗП=13,81; ЭМ=5,48; ЗПМ=13,81; МАТ=7,19 | 724,93 | 45,99 | 675,48 | 3,46 | 24,19 | 4,69 |
| 237,3 | 324,24 | 62,84 | 20,6 | 3,99 |
| 3 | **ТСЦ-408-0043** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 21,318 *19,38\*1,1* | 180 |  | 180 | ТСЦ-408-0043 Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 20-40 мм МАТ=5,38 | 3837,24 |  |  | 3837,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | **ТЕР27-04-001-01** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,19385 *19,385/100* | 2398,38 | 2232,83 | 12,75 | ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,35; ЗПМ=13,81; МАТ=7,19 | 464,93 | 29,62 | 432,83 | 2,48 | 15,72 | 3,05 |
| 152,8 | 207,23 | 40,17 | 13,88 | 2,69 |
| 5 | **ТСЦ-408-0122** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 21,3235 *19,385\*1,1* | 63,2 |  | 63,2 | ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=9,37 | 1347,65 |  |  | 1347,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕР11-01-025-01** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 покрытия | 2,1 *210/100* | 22826,37 | 262,34 | 21533,55 | ТЕР11-01-025-01 ТЕР11-01-025-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,09; ЗПМ=13,81; МАТ=3,55 | 47935,38 | 2164,01 | 550,91 | 45220,46 | 94,8 | 199,08 |
| 1030,48 | 34,7 | 72,87 | 2,83 | 5,94 |
| 7 | **ТСЦ-413-0437** *И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС* | Брусчатка | м2 | -210 | 215 |  | 215 | ТСЦ-413-0437 Брусчатка МАТ=3,54 | -45150 |  |  | -45150 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8 | **прайс Селенур** | Брусчатка | м2 | 210 | 239,44 |  | 239,44 | ТЕР11-01-025-01 ТЕР11-01-025-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,09; ЗПМ=13,81; МАТ=3,55 | 50282,4 |  |  | 50282,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 60287,76 | 2265,73 | 2478,34 | 55543,69 |  | 209,58 |
|  |  | 287,51 |  |  | 20,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 257077,64 | 31289,73 | 13269,22 | 212518,7 |  | 209,58 |
|  |  | 3970,51 |  |  | 20,29 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 33129,22 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 17994,82 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | 6837,56 |  |  |  |  | 2,76 |
|  |  |  |  |  | 7,67 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 44649,11 |  |  |  |  | 7,74 |
|  |  |  |  |  | 6,68 |
| Полы | | | | | | | | | 256715,01 |  |  |  |  | 199,08 |
|  |  |  |  |  | 5,94 |
| Итого | | | | | | | | | 308201,68 |  |  |  |  | 209,58 |
|  |  |  |  |  | 20,29 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 212518,69 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 13269,22 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 35260,24 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 33129,22 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 17994,82 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 55476,3 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **363677,98** |  |  |  |  | **209,58** |
|  |  |  |  |  | **20,29** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_