**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**нОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 сентября 2012 г. село Новицкое № 105 - р

**О размещении муниципального заказа путем проведения электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое**

**(от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)**

### В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь решением Муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 26.12.2008 № 47 «Об утверждении Порядка формирования, размещения, исполнения и контроля над исполнением муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района», решением Муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 08.12.2011 № 67 «О бюджете Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2012 год», на основании Постановления Администрации Партизанского муниципального района Приморского края № 392 от 23.04.2012 г «О утверждении муниципальной целевой программы «Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социально-культурного назначения, дорог местного значения, проектным работам, приобретение техники в Партизанском муниципальном районе на 2012 год» в целях обеспечения эффективного использования средств бюджета Новицкого сельского поселения, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов для муниципальных нужд

1. Утвердить Условия размещения муниципального заказа путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)» (прилагаются).

2. Заместителю администрации Новицкого сельского поселения (Кодину Н.И.) организовать и провести процедуру размещения заказа, в форме электронного аукциона на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)», в соответствии с требованиями действующего законодательства и Условиями, утвержденными настоящим распоряжением.

3. Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района осуществлять работу в соответствии постановления администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 15 декабря 2010 года № 132 «О внесении изменений в постановление администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 22.12.2008 г. № 56 «Об утверждении Положения и состава единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 07.09.2012 г № 105-р

**УСЛОВИЯ**

**размещения муниципального заказа путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)»**

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2. Согласие, предусмотренное [пунктом 1](#sub_410842) документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак (его словесное обозначение) которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1 документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3. Согласие, предусмотренное [пунктом](#sub_410842) 1 документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

**Вторая часть заявки** на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» <http://sberbank-ast.ru/> в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

**Инструкция по заполнению заявки Участником размещения заказа:**

В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в открытом аукционе в электронной форме по нескольким или всем лотам, он должен подготовить и подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первую, и вторую части) на каждый лот отдельно.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык.

Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме). Физические лица и индивидуальные предприниматели должны подписывать заявку лично.

Показатели, характеризующие поставляемые товары (товары, используемые при выполнении работ, оказании услуг), должны соответствовать показателям, установленным в Приложении 1 «Техническое задание на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)».

При описании конкретных показателей товара участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Приложении 1 «Техническое задание на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)».

В описании условий и предложений участник размещения заказа не должен допускать двусмысленных толкований.

Сведения, подаваемые в составе заявки представлены участником размещения заказа заполняются в произвольной форме.

***Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005***

Уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере: **2% от начальной (максимальной) цены, что составляет 25 346 рублей 84 копейки.**

***Порядок внесения обеспечения заявки:***

1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту.
2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, до регистрации на открытом аукционе в электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по соответствующему лоту на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие**

## в открытом аукционе в электронной форме.

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается***:*** *«24» сентября 2012 г. в 17 ч. 15 мин. по местному времени.*

**Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: *«25» сентября 2012 г.*

## Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

## в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» <http://sberbank-ast.ru/> *«28» сентября 2012* г. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки.

**Источник финансирования заказа.**

Бюджет Приморского края, бюджет Партизанского муниципального района, бюджет Новицкого сельского поселения.

**Порядок формирования цены контракта.**

1. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта в полном соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)» (Приложение №1 к аукционной документации) и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, НДС, налоги и сборы, другие обязательные платежи и прочие расходы.

2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит.

## Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной) цены

1. Локальный сметный расчет на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)», составленные в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012г.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 267 342 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч триста сорок два) рубля 22 копейки.

## Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и

## расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

Валютой контракта является рубль Российской Федерации.

**Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта.**

Не применяется.

**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.).**

Требование обеспечения исполнения контракта не установлено.

## 12. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам, требования к результатам работ и иные показатели.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ приведены в ведомости объемов работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)» (Приложение 1).

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара используемого при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская приведены в техническом задании на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)» (Приложение 1).

Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соотвествии со СНиП 3.06.03-85«Автомобильные дороги»; СНиП 3.01.03-84» Геодезические работы в строительстве»; СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Требования к безопасности работ: работы производить в соответствии со СНиП III-4-80\* - «Техника безопасности в строительстве»; СНиП 12-03-2001– «Безопасность труда в строительстве».

Требования к результатам работ: сдача объекта в эксплуатацию; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». По окончанию работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию на основании «Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (ВСН 19-89)

## Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.

Нет.

## Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

## Гарантийный срок на выполняемые работы по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)» составляет 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

**Место выполнения работ**: Приморский край, Партизанский район, село Новицкое, ул. Партизанская (согласно Приложения 2 аукционной документации Схема- Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская).

**Сроки выполнения работ:**

Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ – до 28 октября 2012 года.

Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.

**Условия выполнения работ:**

Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

## Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

**Форма оплаты:** Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансовый платеж не предусмотрен.

**Сроки и порядок оплаты:** Оплата производится после фактического выполнения 100% объема работ предусмотренного локальным сметным расчетом, утвержденного Заказчиком, после подписания акта сдаче-приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета и/или счета-фактуры - в течение 10 рабочих дней при наличии средств в бюджете Новицкого сельского поселения, при условии поступления иных межбюджетных трансфертов бюджета Партизанского муниципального района, а так же бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края на эти цели на лицевой счет Администрации Новицкого сельского поселения.

Настоящий Контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта в бюджете Новицкого сельского поселения, поэтому в соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата за выполненные работы по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта в бюджете Новицкого сельского поселения.

## Требования к участникам размещения заказа

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к условиям

**Техническое задание на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое**

**(от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)»**

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара используемого при выполнении работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара | Значения показателей, которые не могут изменятся |
| Щебень | физико-механические свойства щебня в соответствии с требованиями  ГОСТ 8267-93, 8269.0-97: фракция 40-70; Дробимость >=800;  Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы <=35;  Морозостойкость. Выдержал циклов замораживания и оттаивания >=F50;  Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк\кг <=370Бк\кг |
| Асфальтобетонная смесь | физико-механические свойства щебня в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97: Тип Б, марка 2;  Водонасыщение 1,5 - 4;  Сдвигоустойчивость >=0,81  по коэффициенту внутреннего трения >=0,35  Трещиностойкость 3,0-6,5  Предел прочности при сжатии, МПа:  - при 20 град.С - 2,2  - при 50 град.С - 1  - при 0 град.С - <=12,0  - коэффициент водостойкости Кв >=0,85  - коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении >=0,75  Пористость минерального состава, % по объему 14-19  Остаточная пористость, % по объему 2,5 - 5,0 |
| Битум | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм  при 25 град. С - 91-130  при 0 град. С не менее - 28  Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 град. С  Растяжимость, см,  при 25 град. С не менее 65  при 0 град. С не менее 4,0  Изменение температуры размягчения после подогрева не более 5,0 град.С  Индекс пенетрации от – 1,0 до +1,0  Температура хрупкости не выше -17 град.С  Температура вспышки не ниже 230 град.С |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Участок № 2** | | | | | |
| Дорожная одежда | | | | | |
| **1** | **Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала** | **1000 м2 площади основания** | **1,58** | **ТЕР27-03-001-03** |  |
| **2** | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных** | **1000 м2 основания** | **1,422** | **ТЕР27-04-005-01** |  |
| **3** | **На 3 см изменения толщины слоя исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03** | **1000 м2 основания** | **-4,266** | **ТЕР27-04-005-04** |  |
| **4** | **Розлив вяжущих материалов** | **1 т** | **0,711** | **ТЕР27-06-026-01** |  |
| **5** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3** | **1000 м2 покрытия** | **1,264** | **ТЕР27-06-020-01** |  |
| **5** | **На каждые 2 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-01** | **1000 м2 покрытия** | **1,264** | **ТЕР27-06-021-01** |  |
| Обочины | | | | | |
| **6** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3** | **1000 м3 грунта** | **0,0948** | **ТЕР01-01-013-09** |  |
| **7** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза** | **1 т груза** | **170,64** | **ФССЦпг03-21-01-003** |  |
| **8** | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см** | **1000 м3 уплотненного грунта** | **0,0948** | **ТЕР01-02-001-01** |  |
| **9** | **На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01** | **1000 м3 уплотненного грунта** | **0,3792** | **ТЕР01-02-001-07** |  |
| Кюветы | | | | | |
| **10** | **Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2** | **100 м3 грунта** | **1,78** | **ТЕР01-01-047-02** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Требования к качествувыполняемых работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)

1) Выполненные работы должны производиться в соответствии с требованиями по качеству, установленными для работ по ремонту дорог и элементов благоустройства законодательством Российской Федерации.

Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению сторонами при выполнении работ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектом. Основные положения. |
| 4 | СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 5 | СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 6 | СНиП 12-03-99 ГОСТ Р 12.3.048 -2002 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 8 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 9 | ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95). |
| 10 | ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. |
| 11 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС). |
| 12 | ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». |
| 13 | ГОСТ 8735-88 (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.200-) Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ 8736-93 (№1, 2 от 4.12.2000) Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 4.12.2000; №2 от 11.06.2002) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 16 | ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие |
| 17 | ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
| 18 | ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 20 | ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия |
| 21 | ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия |
| 22 | ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий. |
| 24 | ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| 25 | ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
| 26 | ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 27 | ГОСТ 8267-93 (Изм. №1 от 10.12.97; №2 от 4.12.2000; №3 от 3.06.2002) Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 28 | ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 29 | ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний |
| 30 | СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных |
| 31 | ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |

2) Качество всех материалов и изделий, используемых при производстве работ должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами на бетонные изделия, рецептами на приготовление а/бетонных смесей, карточками и журналами лабораторных испытаний щебня, битума, а/бетонных смесей, контрольных образцов а/бетона (кернов) и др., удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ.

3) Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ.

4) Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.

5) Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов устраивать в сухую погоду по сухим и чистым нижележащим слоям.

6) Перед укладкой а/бетонной смеси произвести обработку поверхности основания битумом равномерным слоем не менее, чем за 1-6 часов до укладки смеси. При разливе битума не допускать его концентрации в пониженных местах.

7) Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию, устранить дефекты старого покрытия (выбоины, колейность, трещины, просадки)

8) Сопряжения полос должны быть ровными и плотными. Поперечные сопряжения полос должны быть перпендикулярны оси дороги. Продольные сопряжения полос должны быть параллельны оси дороги. На сопряжении начального и конечного участках свежеуложенное покрытие должно быть в одном уровне со старым покрытием.

9) Поверхность свежеуложенного покрытия должна быть однородной, без раковин и трещин.

10) Поперечный профиль проезжей части дороги должен быть выполнен с уклоном к бортовым камням, лоткам, ливнестокам, приямкам, обочинам водоотводным канавам. Застой воды на покрытиях не допускается.

11) Поверхность покрытия должна быть ровной, просвет под трехметровой рейкой должен быть не более 5мм. Застой воды на покрытиях не допускается.

12) По окончании работ подтвердить качество а/бетонного покрытия, предоставив журнал лабораторного испытания вырубок, из расчета 3 вырубки на 7000 м2, отобранных в местах указанных представителем Заказчика.

13) Коэффициент уплотнения плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б должен быть не менее-0,99 и пористого асфальтобетона должен быть не менее - 0,98.

14) Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика все скрытые работ до начала последующих работ, оформив соответствующим актом освидетельствования.

Результат выполняемых работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Партизанская с. Новицкое (от дома № 21 по ул. Партизанская до дома № 35 по ул. Партизанская)

Выполнение всех видов ремонта дорожного полотна, дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, со всеми подготовительными и сопутствующими работам в соответствии с техническим заданием.