**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**нОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 августа 2013 г. село Новицкое № 84- р

**О размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

### В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь решением Муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 26.12.2008 № 47 «Об утверждении Порядка формирования, размещения, исполнения и контроля над исполнением муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района», решением муниципального комитета от 07 декабря 2012 года № 80 «О бюджете Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях обеспечения эффективного использования средств бюджета Новицкого сельского поселения, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов для муниципальных нужд

1. Утвердить Условия размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа. (прилагаются).

2. Заместителю администрации Новицкого сельского поселения (Кодину Н.И.) организовать и провести процедуру размещения заказа, в форме запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Условиями, утвержденными настоящим распоряжением.

 3. Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района осуществлять работу в соответствии постановления администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 17 мая 2012 года № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 15.04.2011 г. № 46 «Об утверждении Положения и состава единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Новицкого сельского поселения и по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района».

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения А.В. Зражевский

 УТВЕРЖДЕНЫ

 распоряжением администрации

 Новицкого сельского поселения

 Партизанского муниципального района

 Приморского края

 от 30.08.2013 г № 84-р

**УСЛОВИЯ**

**размещения муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

**1.** **Наименование заказчика:** Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

Местонахождение: 692976, Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лазо, 17а

Телефон/ Факс: 8 (42365) 25-1-54

Контактное лицо: Кодин Николай Иванович

тел./факс 8 (42365) 25-1-54

 (время работы: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

Адрес электронной почты: Adm\_nov@mail.ru

**2. Источник финансирования заказа**: Бюджет Новицкого сельского поселения.

**3.** **Форма котировочной заявки:** Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявка должна быть оформлена по форме (**Приложение № 1)** к настоящему извещению.

**4. Наименование выполняемых работ:** обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа.

**4.1. Объем выполняемых работ** – в соответствии с Техническим заданием на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа. (**Приложение № 2)**

**4.2.Требования к качеству работ**: выполняемые работы должны соответствовать СНиП и установленным ремонтно-строительным нормам.

**5. Место выполнения**  Приморский край, Партизанский район, пос. Николаевка.

**6. Сроки выполнения работ:** с даты заключения муниципального контракта до 01 октября 2013 года включительно.

Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.

**7. Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:** Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта в полном соответствии с Техническим заданием на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, НДС, налоги и сборы, другие обязательные платежи и прочие расходы. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** **151 931,3 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль 30 копеек.**

**9. Срок и условия оплаты выполненных работ:** Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с Техническим заданием на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 31.12.2013г.

**10.** **Место подачи котировочных заявок:** 692976, Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лазо, 17 а.

 **Дата начала подачи котировочных заявок:**  с 02 сентября 2013 г. (по рабочим дням).

 **Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:** по 06 сентября 2013 г. в 12 часов 00 минут.

**11. Требования к гарантийным обязательствам исполнителя муниципального контракта:** Подрядчик обязуется выполнить работы, с гарантируемым соответствием результата работ требованиям по качеству, предусмотренными муниципальным контрактом, строительными нормами и правилами, в течение 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполнения работ. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту, а так же используемые материалы. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с муниципальным контрактом работе, обнаруженные в течение установленного гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения.

**12. Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта:** не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

1. **Требование к участникам размещения заказа:** Для субъектом малого и среднего предпринимательства, отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

**Требования к котировочной заявке:**

Котировочная заявка должна быть заполнена в соответствии с предлагаемой формой (прилагается к запросу котировок), и содержать сведения запрашиваемые заказчиком процедуры запроса котировок.

Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подача заявок по факсу или в электронной форме без подписания в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменном виде, должна быть скреплена подписью уполномоченного на то лица и для юридических лиц – печатью.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

*Сведения об участнике запроса котировок или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается данный заказ, не должны допускать противоречивых и (или) недостоверных сведений, неполных сведений и двусмысленных толкований.*

Риск опоздания доставки котировочной заявки, к указанному сроку отправленной по почте несет участник размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки передает победителю запроса котировок проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

Глава Новицкого сельского поселения А.В. Зражевский

Приложение 1

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Изучив извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о проведении запроса котировок, мы готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно: **обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

 1. Н*аименование участника размещения заказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Место нахождения (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*Ф.И.О\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.,*

*Место жительства (для физического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Банковские реквизиты:*

*КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Корреспондентский счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 2. Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Участник размещения заказа согласен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

 4.Цена услуги составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена муниципального контракта включает в себя все затраты, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы, погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора.

5. Для юридических лиц: соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, ФИО, подпись)

 М.П.

Приложение 2

**Техническое задание на выполнение работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

 **1.1 Требования к выполнению работ:**

 **1.1.1**. Выполнение всех видов работ должно осуществляться согласно дефектной ведомостью объемов работ и локального сметного расчета, утвержденного Заказчиком.

**1.2 Требования к качеству работ:** выполняемые работы должны соответствовать СНиП и установленным ремонтно-строительным нормам.

 **1.3. Дополнительные условия:**

 **1.3.1.** Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранять в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объёме за счёт собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия.

**Ведомость объемов работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **Раздел 1. Колодец** |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0175 | ТЕР01-01-004-04 |   |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,035 | ТЕР01-01-014-04 |   |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок), расстояние, км: св 4,5 до 5,0 | 1 т | 52,5 | 310-4014 |   |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | ТЕР11-01-002-04 |   |
| 5 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,166 | ТЕР23-03-001-03 |   |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0175 | ТЕР01-01-033-01 |   |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,08 | ТЕР01-02-005-01 |   |
| 9 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 | ТЕР11-01-011-03 |   |
| 10 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,05 | ТЕР11-01-011-04 |   |
|  **Раздел 2. Септик** |
| 11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,002 | ТЕР01-01-004-04 |   |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,007 | ТЕР01-01-014-04 |   |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок), расстояние, км: св 4,5 до 5,0 | 1 т | 10,5 | 310-4014 |   |
| 12 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | ТЕР11-01-002-04 |   |
| 16 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т | 1 т конструкций | 0,5 | ТЕР09-02-001-03 |   |
| 15 | Септик на 2м3 | 1шт | 1 | Данные с прайс листа объявления с сайта ФарПост |   |
| 14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,002 | ТЕР01-01-033-01 |   |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02 | ТЕР01-02-005-01 |   |
|  **Раздел 3. Благоустройство колодца** |
| 19 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0,3 | ТЕР12-01-007-01 |   |
| 20 | Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 0,3 | ТЕР10-01-070-02 |   |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_