**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**нОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 апреля 2014 г. село Новицкое № 35 - р

**О размещении муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по монтажу уличного**

**освещения в с. Новицкое ул. Матросова**

### В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров», руководствуясь решением муниципального комитета от 11 декабря 2013 г ода № 60 «О бюджете Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями), постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 28 марта 2014 года № 27 «Об утверждении Положения «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края», в целях обеспечения эффективного использования средств бюджета Новицкого сельского поселения, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов для муниципальных нужд

1. Утвердить Условия размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова (прилагаются).

2. Заместителю администрации Новицкого сельского поселения (Бабичу В.В.) организовать и провести процедуру размещения заказа, в форме электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Условиями, утвержденными настоящим распоряжением.

 3. Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края осуществлять работу в соответствии постановления администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 28 марта 2014 года № 28 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края».

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Новицкого

сельского поселения В.В. Бабич

 УТВЕРЖДЕНЫ

 распоряжением администрации

 Новицкого сельского поселения

 Партизанского муниципального района

 Приморского края

 от 07.04.2014 г № 35-р

**УСЛОВИЯ**

**размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по монтажу уличного**

**освещения в с. Новицкое ул. Матросова**

**1. Требования к участникам аукциона в электронной форме, установленные в соответствии с** **частью 1****статьи 31** **Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.**

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8)отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

**2. Дополнительные требования к участникам аукциона в электронной форме, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с** **частью** **2 статьи 31** **Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.**

Дополнительные требования не установлены.

**3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с** **частями 3** **-** **6 статьи 66** **Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и инструкция по ее заполнению**

Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru в форме двух электронных документов, содержащих обе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

**Первая часть заявки** на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника аукциона в электронной форме на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и проектом муниципального контракта;

- конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара *(в соответствии с приложением № 1 к проекту муниципального контракта).*

**Вторая часть заявки** на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (согласно информационной карте), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) документы, подтверждающие право участника аукциона в электронной форме на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или копии этих документов.

**Инструкция по заполнению заявки**

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в разделе «Главная» (инструкции) на сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru.

Участник закупки должен указать конкретные показатели применяемых материалов **без** использования сочетания форм сравнительной степени наречий с отрицательной частицей (не менее, не более и т.п.). В случае указания в документации об аукционе в электронной форме диапазона показателей, участнику в своей заявке необходимо указывать только один конкретный показатель из требуемых заказчиком.

**4. Используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины**

Критерием определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом аукциона в электронной форме является наименьшая цена контракта, предложенная участником аукциона в электронной форме.

**5. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

**6. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта в соответствии со** **статьей** **96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.**

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**7. Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта**

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

В этом случае участник электронного аукциона, признанный победителем, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Также в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (на основании части 5 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.).

**8. Порядок предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме**

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

**9. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.**

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (если возможность изменения условий контракта была предусмотрена в информационной карте документации о закупке и контрактом);

- в соответствии с пунктами 2-7 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

**10. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со** **статьей 35** **Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.**

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

**11. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)**

Валютой контракта является рубль Российской Федерации.

**12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта**

Не применяется.

**13. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями** **частей 8** **-** **26 статьи 95** **Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.**

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

**II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование пункта | Содержание |
| 1 | Информация о заказчике |
| 1.1. | Наименование:  | Администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края |
| 1.2. | Место нахождение:  | 692864, Приморский край, с. Новицкое, ул. Лазо, 17а |
| 1.3. | Адрес электронной почты: | Adm\_nov@mail.ru |
| 1.4. | Контактный телефон:  | 8-(4236)-25-1-54, 25-1-19 |
| 1.5. | Ответственное должностное лицо: | И.о. главы Новицкого сельского поселения Бабич Виталий Владимирович |
| 1.6. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: | И.о. главы Новицкого сельского поселения Бабич Виталий Владимирович |
| 2 | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. |
| 2.1. | Наименование объекта закупки: | Выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова  |
| 2.2. | Описание объекта закупки: характеристика работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики). | Объем выполняемых работ, характеристики выполняемых работ: согласно технического задания на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова и локального сметного расчета, утвержденного Заказчиком. (Приложение 1 к проекту муниципального коктракта) Требования к техническим характеристикам: согласно технического задания на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова и локального сметного расчета, утвержденного Заказчиком. Требования к качеству работ: Участник размещения заказа в случае победы в аукционе должен собственными силами или с привлечение при необходимости иных организаций по договорам возмездного оказания услуг выполнить все виды работ, являющиеся предметом аукциона, собственной или привлеченной для этих целей техникой и оборудованием. Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Все материалы и комплектующие, используемые при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и иметь исправное техническое состояние. Работа должна быть выполнена в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Требования к безопасности работ: работы производить в соответствии со СНиП III-4-80\* - «Техника безопасности в строительстве»; СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», ПУЭ – «Правила устройства электроустановок». Требования к результатам работ: - сдача объекта в эксплуатацию. |
| 2.3. | Место выполнение работ, оказание услуг: | Приморский край Партизанский район с. Новицкое  |
| 2.4. | Сроки завершения работы, график оказания услуг: | Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.Окончание выполнения работ – до 30 июня 2014 года.Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно. |
| 2.5. | Порядок формирования цены контракта: | Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена работ включает в себя все затраты, расходы на материалы, перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта. После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, определенной победителем в ходе проведения аукциона. Полученная итоговая стоимость работ вносится в проект муниципального контракта, направляемого победителю аукциона. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя аукциона. |
| 2.6. | Форма, порядок и сроки оплаты работ, услуг: | Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 31.12.2014г. |
| 2.7. | Требования к гарантийному сроку работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: | Срок гарантии - 2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |
| 2.8. | Источник финансирования: | Бюджет Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края |
| 2.9. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с пунктом 1 части 1 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. | Не предусмотрена |
| 3. | Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| 3.1. | Начальная (максимальная) цена контракта составляет | Начальная цена контракта -769 432,16 рублей |
| 3.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно сметного метода. Сметные расчеты оставлены на основании сборников ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001. (прилагается) |
| 4. | Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или копии этих документов. |  Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31:- требования не установлены. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 2 части 1 статьи 31:- в качестве документов, подтверждающих правомочность участника закупки заключать контракт, могут быть представлены: (копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копия документа, удостоверяющего личность участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица) |
| 5. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. |  Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  |
| 6. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены. |
| 7. | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. |
| 7.1. | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.):  |  Не установлены |
| 7.2. | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.):  | Не установлены |
| 7.3. | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.):  | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 7.4. | Преимущества, предоставляемые поставщикам (подрядчикам, исполнителям), не являющимся субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, привлекающим к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.):  | Не установлены |
| 8. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: | «15» апреля 2014 г. в 17 ч. 15 мин. по местному времени. |
| 9. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. | «17» апреля 2014 г. |
| 10. | Дата проведения аукциона в электронной форме в соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. | Аукцион в электронной форме проводится на ЭТП www.sberbank-ast.ru «21» апреля 2014 г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. |
| 11. | Размер денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме: | Обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме установлено в размере: 1% от 769 432,16 рублей - начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 7 694,32 рублей (Семь тысяч шестьсот девяноста четыре рубля 32 копейки)  |
| 12. | Размер обеспечения исполнения контракта, реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения (в случае выбора победителем такого способа обеспечения) | Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5% от 769 432,16 рублей - начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 38 471,61 рублей (Тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль 61 копейка).Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения (в случае выбора победителем такого способа обеспечения):Получатель: Администрация Новицкого СП Партизанского МР ПКИНН 2524113005/ КПП 252401001УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого СП Партизанского МР ПК л/сч 05203012000) В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.ВладивостокБИК 040507001р/с 40302810405073000136 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова(извещение 0000000000000000000 от 00.00.2014). Без НДС»  |
| 13. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме | Дата начала срока: «7» апреля 2014 г.Дата окончания срока:«11» апреля 2014 г. |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к условию

**Техническое задание на выполнение работ по монтажу наружного уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова**

**Наименование, характеристики и объём выполняемых**

**работ по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова**

1. **Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Тип, параметры | Ед.изм. | Кол-во |
| **Монтажные работы:** |
| 1 | Установка опор | Одностоечных  | шт | 3 |
| 2. | Установка опор | Одностоечных с одним подкосом | шт | 2 |
| 3. | Подвеска провода | СИП 4х25 | м | 1456 |
| 4. | Установка кронштейнов однорожковых для светильников | Кронштейны | шт | 19 |
| 5 | Установка кронштейнов двухрожковых для светильников | Кронштейны | шт | 5 |
| 6. | Установка светильников  | ЖКУ-250 | шт | 29 |
| 7 | Лампы ДНаТ | ДНаТ-250 | шт | 29 |
| 8. | Установка щита | Щит управления  | шт | 1 |
| 9. | Ограничители перенапряжения ОПН | ОПН-0,4кВ | К-т | 2 |
| 10. | Заземление опор и щита | Круг ф12мм | т | 0,02 |
|  |  | Уголок 50х50х5 | т | 0,02 |

|  |
| --- |
| **2.Точка подключения от существующей КТП 7053 ВЛ-6кВ Ф.11ПС 110/6кВ «Новицкое».** |

**Требования**

**к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

**(потребительским свойствам), безопасности и иные показатели, связанные**

**с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ**

**по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Максимальные или минимальныезначения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Железобетонные, предварительно напряженные опоры СВ-95 | Железобетонные, предварительно напряженные опоры СВ95-3. Длина 9,5 метра, масса 0,8 тн, объем 0,3 м3. Технические характеристики: изготовлены из тяжелого бетона, обладающего классом прочности на сжатие В30, надежность и продолжительность эксплуатации.  | Длина 9,5 метра, масса 0,8 тн, объем 0,3 м3 |
| 2 | Провод СИП 4х25 | Самонесущий изолированный и защищенный для воздушных линий электропередач (СИП 4).Технические характеристики:  –  Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69–  Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С- Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки вводе при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть:            для проводов на номинальное напряжение 20кВ не менее - 24 кВ            для проводов на номинальное напряжение 35 кВ не менее - 40кВ переменного тока частотой 50Гц- Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не превышает 90 °С в нормальном режиме и 250 °С - при коротком замыкании.–  Срок службы  40 лет–  Гарантийный срок эксплуатации   -  3 года. Начиная с даты ввода  в эксплуатацию | Прокладка и монтаж проводов СИП 4 должны проводиться при температуре окружающей среды: не ниже - 20°С Допустимые усилия в нулевой несущей жиле притяжении и в эксплуатации не должны превышать: 45 Н/мм2. Провода СИП 4 после выдержки в воде при температуре (20+10) °С в течение не менее 10 мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин |
| 3 | Светильники ЖКУ-250  | Светильники ЖКУ-250 консольные предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта (категории А и Б), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.Светильники ЖКУ устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту, диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки светильников 6-12 м. | Светильники ЖКУ устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту, диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки светильников 6-12 м. |
| 4 | Лампы ДНаТ | Лампы натриевые высокого давления типа ДНаТ. Технические характеристики ДНаТ 250: Номинальная мощность - 250 Вт, Напряжение на лампе-220 В, Световой поток-27000 лм, Световая отдача-108 лм./Вт, Тип цоколя-Е40, Срок службы-15000 ч. | ДНаТ 250: Номинальная мощность - 250 Вт, Напряжение на лампе-220 В, |
| 5 | Кронштейн однорожковый | Кронштейн однорожковый марка К1-К-2,5-2,0-0,180. (высота 2,5 м, длина 2,о м, диаметр 180 мм, вес 2,5 кг). Технические характеристики: предназначен для установки на уличные опоры, изготавливается из металла толщиной стенки 3 мм, угол наклона относительно горизонта 15 град., длина посадочной части под светильник 250 мм, диаметр 48 мм. Изготавливается горячим цинкованием по ГОСТу 9.307-89 (окраска эмалью) | Предназначен для установки на уличные опоры, изготавливается из металла толщиной стенки 3 мм, угол наклона относительно горизонта 15 град., длина посадочной части под светильник 250 мм, диаметр 48 мм. |
| 6 | Кронштейн двух рожковый | Кронштейн двухрожковый (однонаправленный): К2К-H-B-DТехнические характеристики: предназначен для установки на уличные опоры, изготавливается из металла толщиной стенки 3 мм, угол наклона относительно горизонта 15 град., длина посадочной части под светильник 250 мм, диаметр 48 мм. Изготавливается горячим цинкованием по ГОСТу 9.307-89 (окраска эмалью) | Предназначен для установки на уличные опоры, изготавливается из металла толщиной стенки 3 мм |
| 7 | Анкерный кронштейн СА 2000.1 | Анкерный кронштейн. Предназначен для крепления анкерных зажимов проводов основных линий. Кронштейн изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Крепеж болтами 2хМ14 или 2хМ16, либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20х0,7 мм | Крепеж болтами 2хМ14 или 2хМ16, либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20х0,7 мм |
| 8 |  Анкерный зажим РА 1500 | Анкерные зажимы РА 1500.  Используются для натяжного поддерживания низконапряженных самонесущих кабельных жил на деревянных, железобетонных, металлических опор и фасад жилых домов. Зажим по конструкции предназначен для натяжного поддерживания через несущий провод сечением от 54 до 71,5 мм2. | Зажим по конструкции предназначен для натяжного поддерживания через несущий провод сечением от 54 до 71,5 мм2. |
| 9 | Поддерживающий зажим ЕS-1500  | Поддерживающий зажим ES 1500  для изолированной нейтрали с кронштейномПредназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 на промежуточных опорах. Сечение несущей нейтрали от 35 до 95 кв. мм. Изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, армированного стекловолокном; кронштейн из высокопрочного коррозионостойкого алюминиевого сплава. Крепится двумя стальными лентами либо болтом от 14 до 16мм | Сечение несущей нейтрали от 35 до 95 кв. мм.  Крепится двумя стальными лентами либо болтом от 14 до 16мм. |
| 10 | Прокалывающий зажим ОР-95 | Прокалывающий зажим ОР-95. Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОРПрименяются для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали (медных или алюминиевых). Обеспечивают надежный электрический контакт. Температура монтажа до -20°С. Температура эксплуатации до -60°С. Срыв головки болта соответствует эквивалентному усилию, необходимому для создания электрического контакта проводов (магистрали, абонентского ответвления , освещения)Корпуса зажимов выполнены из атмосферного пластика. Зажим легко устанавливается на провод отсутствуют выпадающие компоненты .Болт изолирован от контактных деталей зажима. Конструкция срывной головки предотвращает ее преждевременный срыв от естественных усилий на излом в процессе затяжки. Герметизирующие накладки прижимаются к изоляции, обеспечивая полную защиту от проникновения влаги  |   |
| 11 | Металлическая лента монтажная F 207 | Металлическая лента монтажная F 207-это оборудование для закрепления к опорам кронштейнов, промежуточных подвесок провода, а так же для применения с анкерными зажимами. Ширина ленты 20мм, при толщине в 0,7 мм.Изготовлена из коррозионностойкой стали, имеет обработанную кромку обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы | Ширина ленты 20мм, при толщине в 0,7 мм. |
| 12 | Круг Ф 12 мм | Круг Ф 12 мм. Арматура класса А1, гладкий стальной пруток из горячекатаной низкоуглеродистой стали гладкого профиля | Ф 12 мм |
| 13 | Ограничители перенапряжения ОПН | Ограничители перенапряжений нелинейный ОПН (0,38-35 кВ) представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых используются высоконелинейный резисторы (варисторы), изготовленные на базе окиси цинка (ZnO). Они предназначены для защиты электрооборудования от перенапряжений |  |
| 14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали | Заземлитель вертикальный из угловой стали. Уголки стальные горячекатаные равнополочные -марка класса арматурной стали АРазмер 50х50х5 мм | Размер 50х50х5 мм |
| 15 | ЩР(н) | Щит распределительный. Предназначен для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |  |

**3. Перечень**

**товаров, используемых при выполнении работ**

**по монтажу уличного освещения в с. Новицкое ул. Матросова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Значение показателя |
|
| 1 | 2 | 3 |
|  | Анкерный кронштейн СА 2000.1 | Анкерный кронштейн. Предназначен для крепления анкерных зажимов проводов основных линий. Кронштейн изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Крепеж болтами 2хМ14 или 2хМ16, либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20х0,7 мм |
|  |  Анкерный зажим РА 1500 | Анкерные зажимы РА 1500.  Используются для натяжного поддерживания низконапряженных самонесущих кабельных жил на деревянных, железобетонных, металлических опор и фасад жилых домов. Зажим по конструкции предназначен для натяжного поддерживания через несущий провод сечением от 54 до 71,5 мм2. |
|  | Поддерживающий зажим ЕS-1500  | Поддерживающий зажим ES 1500  для изолированной нейтрали с кронштейномПредназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 на промежуточных опорах. Сечение несущей нейтрали от 35 до 95 кв. мм. Изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, армированного стекловолокном; кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава. Крепится двумя стальными лентами либо болтом от 14 до 16мм |
|  | Прокалывающий зажим ОР-95 | Прокалывающий зажим ОР-95. Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОРПрименяются для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали (медных или алюминиевых). Обеспечивают надежный электрический контакт. Температура монтажа до -20°С. Температура эксплуатации до -60°С. Срыв головки болта соответствует эквивалентному усилию, необходимому для создания электрического контакта проводов (магистрали, абонентского ответвления , освещения)Корпуса зажимов выполнены из атмосферного пластика. Зажим легко устанавливается на провод отсутствуют выпадающие компоненты .Болт изолирован от контактных деталей зажима. Конструкция срывной головки предотвращает ее преждевременный срыв от естественных усилий на излом в процессе затяжки. Герметизирующие накладки прижимаются к изоляции, обеспечивая полную защиту от проникновения влаги |
|  | Металлическая лента монтажная F 207 | Металлическая лента монтажная F 207-это оборудование для закрепления к опорам кронштейнов, промежуточных подвесок провода, а так же для применения с анкерными зажимами. Ширина ленты 20мм, при толщине в 0,7 мм. Изготовлена из коррозионностойкой стали, имеет обработанную кромку обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы |
|  | Провод СИП-4х25 | Провод СИП-4х25.Самонесущий провод изолированный и защищенный для воздушных линий электропередач (СИП 4). Технические характеристики: Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3. Провода СИП 4 стойки к изгибу при температуре: - 40°С. Прокладка и монтаж проводов СИП 4 должны проводиться при температуре окружающей среды: не ниже - 20°С Допустимые усилия в нулевой несущей жиле притяжении и в эксплуатации не должны превышать: 45 Н/мм2. Провода СИП 4 после выдержки в воде при температуре (20+10) °Св течение не менее 10 мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин |
|  | Железобетонные, предварительно напряженные опоры СВ-95 | Железобетонные, предварительно напряженные опоры СВ95-3. Длина 9,5 метра, масса 0,8 тн, объем 0,3 м3. Технические характеристики: изготовлены из тяжелого бетона, обладающего классом прочности на сжатие В30, надежность и продолжительность эксплуатации.  |
|  | Круг Ф 12 мм | Круг Ф 12 мм. Арматура класса А1, гладкий стальной пруток из горячекатаной низкоуглеродистой стали гладкого профиля |
|  | Ограничители перенапряжения ОПН | Ограничители перенапряжений нелинейный ОПН (0,38-35 кВ) представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых используются высоконелинейный резисторы (варисторы), изготовленные на базе окиси цинка (ZnO). Они предназначены для защиты электрооборудования от перенапряжений |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали | Заземлитель вертикальный из угловой стали. Уголки стальные горячекатаные равнополочные -марка класса арматурной стали АРазмер 50х50х5 мм |
|  | Светильники ЖКУ-250  | Светильники ЖКУ-250 консольные предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта (категории А и Б), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок.Светильники ЖКУ устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту, диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм. Высота установки светильников 6-12 м. |
|  | Лампы ДНаТ | Лампы натриевые высокого давления типа ДНаТ. Технические характеристики ДНаТ 250: Номинальная мощность - 250 Вт, Напряжение на лампе-220 В, Световой поток-27000 лм, Световая отдача-108 лм./Вт, Тип цоколя-Е40, Срок службы-15000 ч. |
|  | Кронштейн однорожковый | Кронштейн однорожковый марка К1-К-2,5-2,0-0,180. (высота 2,5 м, длина 2,о м, диаметр180 мм, вес 2,5 кг). Технические характеристики: предназначен для установки на уличные опоры, изготавливается из металла толщиной стенки 3 мм, угол наклона относительно горизонта 15 град., длина посадочной части под светильник 250 мм, диаметр 48 мм.  |
|  | Кронштейн двух рожковый | Кронштейн двух рожковый (однонаправленный): К2К-H-B-DТехнические характеристики: предназначен для установки на уличные опоры, изготавливается из металла толщиной стенки 3 мм, угол наклона относительно горизонта 15 град., длина посадочной части под светильник 250 мм, диаметр 48 мм.  |
|  | ЩР(н) | Щит распределительный. Предназначен для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**