**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа.**

**1.** **Наименование заказчика:** Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

Местонахождение: 692976, Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лазо, 17а

Телефон/ Факс: 8 (42365) 25-1-54

Контактное лицо: Кодин Николай Иванович

тел./факс 8 (42365) 25-1-54

 (время работы: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

Адрес электронной почты: Adm\_nov@mail.ru

**2. Источник финансирования заказа**: Бюджет Новицкого сельского поселения.

**3.** **Форма котировочной заявки:** Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявка должна быть оформлена по форме (**Приложение № 1)** к настоящему извещению.

**4. Наименование выполняемых работ:** обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа.

**4.1. Объем выполняемых работ** – в соответствии с Техническим заданием на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа. (**Приложение № 2)**

**4.2.Требования к качеству работ**: выполняемые работы должны соответствовать СНиП и установленным ремонтно-строительным нормам.

**5. Место выполнения**  Приморский край, Партизанский район, пос. Николаевка.

**6. Сроки выполнения работ:** с даты заключения муниципального контракта до 01 октября 2013 года включительно.

Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.

**7. Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:** Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта в полном соответствии с Техническим заданием на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, НДС, налоги и сборы, другие обязательные платежи и прочие расходы. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** **151 931,3 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль 30 копеек.**

**9. Срок и условия оплаты выполненных работ:** Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с Техническим заданием на обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 31.12.2013г.

**10.** **Место подачи котировочных заявок:** 692976, Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лазо, 17 а.

 **Дата начала подачи котировочных заявок:**  с 02 сентября 2013 г. (по рабочим дням).

 **Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:** по 06 сентября 2013 г. в 12 часов 00 минут.

**11. Требования к гарантийным обязательствам исполнителя муниципального контракта:** Подрядчик обязуется выполнить работы, с гарантируемым соответствием результата работ требованиям по качеству, предусмотренными муниципальным контрактом, строительными нормами и правилами, в течение 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполнения работ. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту, а так же используемые материалы. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с муниципальным контрактом работе, обнаруженные в течение установленного гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения.

**12. Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта:** не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

1. **Требование к участникам размещения заказа:** Для субъектом малого и среднего предпринимательства, отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

**Требования к котировочной заявке:**

Котировочная заявка должна быть заполнена в соответствии с предлагаемой формой (прилагается к запросу котировок), и содержать сведения запрашиваемые заказчиком процедуры запроса котировок.

Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подача заявок по факсу или в электронной форме без подписания в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменном виде, должна быть скреплена подписью уполномоченного на то лица и для юридических лиц – печатью.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

*Сведения об участнике запроса котировок или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается данный заказ, не должны допускать противоречивых и (или) недостоверных сведений, неполных сведений и двусмысленных толкований.*

Риск опоздания доставки котировочной заявки, к указанному сроку отправленной по почте несет участник размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки передает победителю запроса котировок проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

Глава Новицкого сельского поселения А.В. Зражевский

Приложение 1

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Изучив извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о проведении запроса котировок, мы готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно: **обустройство шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

 1. Н*аименование участника размещения заказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Место нахождения (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*Ф.И.О\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.,*

*Место жительства (для физического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Банковские реквизиты:*

*КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Корреспондентский счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 2. Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Участник размещения заказа согласен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

 4.Цена услуги составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена муниципального контракта включает в себя все затраты, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы, погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора.

5. Для юридических лиц: соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, ФИО, подпись)

 М.П.

Приложение 2

**Техническое задание на выполнение работ по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

 **1.1 Требования к выполнению работ:**

 **1.1.1**. Выполнение всех видов работ должно осуществляться согласно дефектной ведомостью объемов работ и локального сметного расчета, утвержденного Заказчиком.

**1.2 Требования к качеству работ:** выполняемые работы должны соответствовать СНиП и установленным ремонтно-строительным нормам.

 **1.3. Дополнительные условия:**

 **1.3.1.** Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранять в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объёме за счёт собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия.

**Наименование, характеристики и объем выполняемых работ**

**по обустройству шахтного колодца и септика в пос. Николаевка в районе ФАПа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **Раздел 1. Колодец** |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0175 | ТЕР01-01-004-04 |   |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,035 | ТЕР01-01-014-04 |   |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок), расстояние, км: св 4,5 до 5,0 | 1 т | 52,5 | 310-4014 |   |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | ТЕР11-01-002-04 |   |
| 5 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,166 | ТЕР23-03-001-03 |   |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0175 | ТЕР01-01-033-01 |   |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,08 | ТЕР01-02-005-01 |   |
| 9 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 | ТЕР11-01-011-03 |   |
| 10 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,05 | ТЕР11-01-011-04 |   |
|  **Раздел 2. Септик** |
| 11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,002 | ТЕР01-01-004-04 |   |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,007 | ТЕР01-01-014-04 |   |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок), расстояние, км: св 4,5 до 5,0 | 1 т | 10,5 | 310-4014 |   |
| 12 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | ТЕР11-01-002-04 |   |
| 16 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т | 1 т конструкций | 0,5 | ТЕР09-02-001-03 |   |
| 15 | Септик на 2м3 | 1шт | 1 | Данные с прайс листа объявления с сайта ФарПост |   |
| 14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,002 | ТЕР01-01-033-01 |   |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02 | ТЕР01-02-005-01 |   |
|  **Раздел 3. Благоустройство колодца** |
| 19 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0,3 | ТЕР12-01-007-01 |   |
| 20 | Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 0,3 | ТЕР10-01-070-02 |   |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_